24 слайд

Экспертная система должна хранить ежемесячную историю давления и температуры, которые считываются каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны хранится в БД. Если давление поднялось более чем на 10 баллов и изменение температуры менее 3 баллов, то система IPC должна отображать оператору сообщение Предупреждение: критическое повышение давления и подавать сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно отображаться до тех пор, пока оператор нажимает кнопку закрыть.

25 слайд

Проблемы в требованиях

Большинство параметров конфигурации системы IPS должны

быть легко обновляемым в будущих версиях

Это двусмысленный: как мы могли определить, что это легко

Это неполный:

Что означает обновляемый? Как, каким образом это сделать?

Какие именно настройки включают большинство настроек конфигурации?

В каком номере версии будет необходим этот функционал?

Это невозможно проверить.